附表3： **湖南财政经济学院实验室安全检查记录表**

**所属部门： 检查人： 检查时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** |
| 1 | 实验室用电安全 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定 |  |
| 2 | 实验室用电安全 | 实验室和电气设备应配备空气开关和漏电保护器，且应满足负荷和分断要求 |  |
| 3 | 实验室用电安全 | 不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板 |  |
| 4 | 实验室用电安全 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面 |  |
| 5 | 实验室用电安全 | 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 |  |
| 6 | 实验室用电安全 | 电源插座不宜安装在水槽边，若确有需要，应增设防护挡板或防护罩 |  |
| 7 | 实验室用电安全 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套 |  |
| 8 | 实验室用电安全 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放 |  |
| 9 | 实验室用电安全 | 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品，无烧焦变形、破损现象 |  |
| 10 | 实验室用电安全 | 易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置 |  |
| 11 | 实验室用电安全 | 易积水的实验场所，取消地面插座；积水时，地插须断电 |  |
| 12 | 实验室用电安全 | 实验结束，切断电源 |  |
| 13 | 实验室场所安全及其他 | 实验室房间号编号规则有序，屋顶天花板、门窗安全固定、地面平整，无破损情况 |  |
| 14 | 实验室场所安全及其他 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |
| 15 | 实验室场所安全及其他 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食，无吸烟现象 |  |
| 16 | 实验室场所安全及其他 | 实验室灭火器分配、堆放合理合规，不存在过期及无法使用现象 |  |
| 17 | 实验室场所安全及其他 | 实验记录规范、清晰 |  |
| 18 | 实验室场所安全及其他 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |
| 19 | 实验室场所安全及其他 | 实验室不存在门开着而无人监管的现象 |  |
| 20 | 实验室场所安全及其他 | 实验室应张贴针对安全风险点的警示标识 |  |
| 21 | 实验室场所安全及其他 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品 |  |
| 22 | 其他情况 |  | |

**检查结果请填写：符合/不符合/未发现违规现象/存在违规现象，有不符合及存在违规现象的情况请在检查结果中填写整改情况及整改时间。**